 **FICHE TECHNIQUE** 

**ALCAM-LC SP.CF**

**CATEGORIE DU PRODUIT** : NETTOYANTS CHLORES NON-MOUSSANTS

**QUALITE DE PRODUIT:**

* ALCAM-LC SP.CE est adapter au nettoyage et désinfection en circuit fermé du matériel d'industrie agro alimentaire en acier inoxydable, acier simple et en matière plastique.
* Il est recommandé pour le nettoyage alcalin des surfaces intimes des cuves, des échangeurs tubulaires ou à plaque, des pasteurisateurs, homogénéisateurs, centrifugeuses, séparateurs à lait caille, conditionneuses, tuyauterie et vannerie.
* ALCAM-LC SP.CF est aussi recommandé pou le nettoyage et dégraissage des sols trop encrassés (sauf le marbre). Pouvoir nettoyant obtenu par la présence de polyphosphates et de tensio-actifs Pouvoir bactéricide dû à sa teneur en chlore actif Pouvoir adoucissant de l'eau par la présence de séquestrant, qui hi permet surtout d'éviter la formation des dépôts sur les surfaces traitées.

**PROPRIETES.**

* Nettoyant
* Dégraissant
* Désinfectant
* Complexant

**CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES:**

* . Présentation : liquide
* Nature : Alcalin
* PH à 1% : 11.9 ± 0,5
* Densité 20°c : 1.22 ± 0,02
* Sensibilité au gel : -15°C
* Teneur au stockage : 3 à 6 mois.

**APPLICATION:**

ALCAM-LC SP.CF est utilisable soit :

* En circuit fermé
* En trempage