 **FICHE TECHNIQUE** 

DETAL-OX

**CATEGORIE DU PRODUIT** : DETARTRANTS ACIDES MOUSSANTS (SURFACES EXTERNES)

**QUALITE DE PODUIT:**

* DETAL-OX, est un produit détergent acide liquide destiné pour éliminer les dépôts de calcaire dans les évaporateurs, les échangeurs thermiques, les chaudières à vapeur, (en industries alimentaires et restauration).
* DETAL-OX gâche à sa formulation, possède un bon pouvoir de rénovation des surfaces externes en inox ; tout en éliminant les dépôts de calcaire et surtout les piques de rouille.

 DETAL-OX, aussi utilisé pour :

* Détartrage chimique des laves vaisselles et tables à vapeur des services alimentaires.
* Elimination des incrustations dans les cafetières, théières et verrerie.
* Nettoyage des mois, enceintes de douche et baignoires.

**PROPRIETES:**

* Détartrant
* Désincrustant
* Détergent

**CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES:**

* Présentation : Liquide
* Couleur : Verte pale
* Odeur : peu piquant à l'état pur
* Nature : Acide
* PH à 1% : 1.30-2.0
* Densité : 1.20 ± 0.05

**CONDITION D'UTILISATION:**

1-Détartrage machine:

* DETAL-OX s'utilise à une concentration de 5 à 10% (selon les cas)
* Temps de contact : 20' à 30'
* Température : 50°c - 80°c)
* Vidange et rinçage à l'eau courante jusqu'à disparition de toute trace d'acide (contrôle/ papier pH)

2-Lavage acide :

* En immersion ou trempage à une concentration de 3 à 5%
* Température : (40°c – 50°c)