 **FICHE TECHNIQUE** 

**SOLVA CLEAN BN2**

**CATEGORIE DU PORODUIT :** NETTOYANTS DEGRAISSANTS AUTO-SECHABLE

**CARACTERISTIQUE :**

* SOLVA CLEAN BN2 est un dégraissant à haut pouvoir mouillant et à séchage rapide pour dégraisser les surfaces très encrassés : pièces mécanique, moteurs, machines, tuyauterie, outils et autres salissures difficiles.
* SOLVA CLEAN BN2 permet également d'enlever les étiquettes adhésives et doubles-faces. SOLVA CLEAN BN2 Recommandé pour le remplacement des solvants usuels

**CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :**

* Aspect : Liquide
* Couleur : Sans
* Odeur : Caractéristique
* Point d'éclair : Env. 50°C
* Ph : 6.5 ± 0.5
* Densité à 20°C: 0.95 ± 0.02

**MODE D'EMPLOI :**

* Utilisé pur ou dilué en fonction du degré de saleté: Pulvériser sur les surfaces à nettoyer et essuyer avec un chiffon
* En raison de sa puissance d'action, il est conseillé de faire un essai localisé afin de vérifier la compatibilité sur les surfaces sensibles.
* Port des gants et de lunettes de protection.
* Rinçage à l'eau : Néant

**CONSEILS DE PRUDENCE :**

* Ne pas mélanger avec d'autres produits
* En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer abondamment à l'eau.

**COMPOSITION :**

Tensioactif non ionique, Agents anticorrosion, solvant, Parfum

**STOCKAGE :** Stocker le produit dans son emballage d'origine, à l'abri de lumière et à une Température compris entre 5°C et 30°C.